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FC-1000AE型数字频率表是一台小型携带式数字频率表，可用于测量频率、周期和计数。测频宽为10Hz—1000MHz。具有较高的输入灵敏度和8位的分辨率。产品使用LS1和MS1电路，能确保产品的可靠性和较低的功耗。本产品体积小、性能优良、价格低廉、使用方便，是一种理想的测量工具。
 
u 技术数据
l   频率测量
	通道
	测量范围
	分辨率
	准确度

	A输入
	10Hz—80MHz
	1kHz,100Hz,10Hz,1Hz
	±1字±时间基准精度

	B输入
	50MHz—1000MHz
	10kHz,1kHz,100Hz,10Hz
	



l  周期测量
	通道
	测量范围
	分辨力
	倍率
	准确度

	A输入
	0.5us—10s
	0.1us,0.01us,
0.001us,0.0001us
	×1,×10,×100,
×1000
	±1字±时间基准
精度±触发误差



L 计数
计数能力：99999999
信号时间间隔：>0.1us
 
l 输入指标
	通道
	输入灵敏度
	输入阻抗
	输入滤波
	耦合
	最大输入幅度

	A输入
	80mVrms
	1MΩ
	<500kHz时加“滤波器琴键”
	AC
	10Hz—400Hz:100Vrms
400Hz—100kHz:20Vrms
100kHz—80MHz:5Vrms

	B输入
	50mVrms
	50Ω
	——
	AC
	50MHz—1000MHz:3Vrms



L 工作温度：0—40
L 供电电源：220±22V  50—60Hz
U 外形尺寸：80×220×220mm
U 重    量：≤2.5kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！
