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一、用途
[bookmark: OLE_LINK1]QJ23型直流电阻电桥，具有内附检流计和电池盒，整个测量机构装在金属外壳内，轻巧且便于携带，用于测量
1Ω～11.11MΩ范围内的直流电阻，适宜在实验室、现场和学校使用。

二、主要技术指标
1、准确度等级：0.2级
2、使用条件：
        温度参考值：20±1.5℃
        温度标称使用范围：5～35℃
        湿度参考值：40％～60％
        湿度标称使用范围：25％～75％
3、总有效量程：1Ω～11110000Ω
4、允许误差极限为：
        Elim＝±a%（     + X）
        式中：a— 等级指数
              X—标度盘示值（Ω）
              RN—基准值（Ω）
5、内附检流计具有足够的灵敏度，在各量程内，当读数盘变化a%，检流计指针偏格不小于1mm。
6、电桥的工作电源为3V、6V、15V三档（内附工作电源为1.5V 1＃电池2节串连），测量时可根据表一规定的工作
电源选择。内附集成电路检流计工作电源为9V。
7、电桥基本参数见下表：
8、仪器外形尺寸：280×200×120mm
9、仪器重量：＜3kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！
